**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ФОРФАС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**

****

Аппарат представляет собой горизонтальный цилиндрический корпус с коническими крышками с центральным углом конуса 150°.

Корпус выполнен из листового металла AISI 304 толщиной 3 мм.

Внутренняя поверхность емкости полированная, Ra<=0,8 мкм, наружная поверхность — шлифовка.

 Переход от конической крышки к цилиндрической части выполнен по радиусу R=25 мм. Сварные швы выполнены аргонно-дуговой сваркой и обработаны с внутренней стороны заподлицо с основным металлом Ra <= 0,8.

На внешней стороне цилиндрического корпуса расположена две рубашка охлаждения. Общая площадь охлаждаемой поверхности корпуса не менее 25% от общей площади корпуса.

Контроль температуры пива осуществляется датчиком цилиндрической части. Корпус аппарата покрыт теплоизоляцией ( пропиленгликоль) 100 мм.

 Снаружи теплоизоляции внешняя оболочка из листовой стали толщиной 1,0 мм, с отделкой поверхности.

 Аппарат имеет три опоры с регулировкой по высоте.

Форфас может комплектоваться:

- запорной арматурой;

- предохранительным клапаном;

- моющей форсункой;

- управлением температуры;

- редуктором давления подачи воздуха;

 -манометром;

 -уровнемером.  Аппараты изготоваливаются рабочим объёмом от 100 до 30 000 литров

Цена изделия составляет 415 000 руб. с НДС

Срок изготовления 20 календарных дней на проверку и доработку под Ваше ТЗ.

Условия оплаты 100% предоплата.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании.