

**Генератор ледяной воды.**

**Коммерческое предложение.**

Генератор ледяной воды предназначен для получения ледяной воды. Под термином «ледяная вода» подразумевается вода с температурой близкой к 0 С. Это оборудование, позволяющее генерировать ледяную воду с температурой 0-2 °С в замкнутом цикле, т.е. вода, использованная для снятия тепловых нагрузок с продукта, возвращается обратно в установку и приобретает там начальную температуру. Ледяная вода, которую получаем на выходе из генератора ледяной воды, применяется в различных сферах.

Генератор ледяной воды предназначен для охлаждения воды до Т=+0,5 гр.С.

Емкость изготовлена из стали СТ-3СП.

Термоизоляция емкости – минераловатный утеплитель 50мм.

Металлическая конструкция, усиленная для "мобильного перемещения" изготовлена из квадратного профиля.

Электрическая схема и фреоновая автоматика изготовлена из компонентов фирмы Danfoss. На каждую электрическую нагрузку устанавливается отдельный магнитный пускатель и тепловая защита. Встроенные системы:

- поддержание давления конденсации;

- котроллер перегрева компрессора INT69;

- монитор напряжения;

- автоматическое поддержание толщины намороженного льда;

- циркуляционный насос фирмы Leo

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Оплата 70% / 30%

Изготовление 45 рабочих дней

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании.

С Уважением, ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

**Тел. 8-800-200-47-73**