

**Коммерческое предложение**

**Коммерческое предложение на горизонтальный термос **

Назначение: приемка и хранение жидких молочных продуктов.

Конструкция:

- теплоизолированная поддержание температуры внутри резервуара (теплоизоляция ППУ обеспечивает сохранение температуры охлажденного молока, повышение не более, чем на 1°С в сутки).

- средства измерения объема – трубка мерная /датчик гидростатического давления (РМ-А, РМ-Г)

- подключение к CIP – мойке, емкость оснащена нержавеющей моющей головкой, что позволяет промывать внутреннюю емкость на 360˚ С.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Оплата 70% / 30%

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании или самовывоз

С Уважением, ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

**Тел. 8-800-200-47-73**