

**Коммерческое предложение на Ванну Длительной Пастеризации (нагрев от пара)**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристики | Цена, руб. |
| Ванна длительной пастеризации ВДП, нагрев водяной рубашки паром (внешний источник) | Выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI 304, мешалка лопастная, регулировка температуры вручную. Шкаф управления с отображением температуры и датчиком. Производство «ЗАВОД ТЕХТАНК» | 349 000,00 |

-Нагрев продукта происходит благодаря нагреву водяной рубашки паром от внешнего источника благодаря встроенному барбатёру.

-Теплоизоляция пастеризаторов – вспененный пенополиуретан

**-** Внутренний бак выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304 с 2мм.

- Обшивка - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5мм.

- Оснащен откидной крышкой.

- Лопастная мешалка, рамная с Мотор-редуктором NMRV.

- Датчик температуры продукта и датчик уровня воды в рубашке.

- Регулируемые ножки выполнены из нержавеющей стали AISI 430.

Срок изготовления оборудования - 20 рабочих дней.

Оплата – 70/30

Гарантия – 12 месяцев

С Уважением

ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»