

**Коммерческое предложение.**

**Резервуар по типу Я1-ОСВ.**

****

Предназначена для созревания сливок при выработке масла, сметаны и производстве кисло-молочных продуктов.

**Комплектация:**

- Внутренний бак выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304.

- Обшивка нержавеющая сталь AISI 430.

- Двухконтурная панельная рубашка нагрева и охлаждения (боковые стенки и днище).

- Теплоизоляция вспененный пенополиуретан 50 мм. для экономии электроэнергии до 50%.

- Мешалка рамная с мощным мотор-редуктором NMRV.

- Шкаф управления с датчиком температуры продукта.

- Моющая головка душевого типа.

- Оснащен большим люком ДУ 500.

- Регулируемые ножки выполнены из нержавеющей стали AISI 430.

**Пример. Я1-ОСВ-2500.** Технические характеристики емкости (могут быть изменены по запросу заказчика).

|  |  |
| --- | --- |
| Марка емкости | Я1-ОСВ-2,5 |
| Тип | Вертикальной системы охлаждения |
| Геометрическая вместимость, дм3 | 3 600 |
| Рабочая вместимость, дм3 | 2 600 |
| Внутренний диаметр, мм. | 1500 |
| Условный проход патрубка наполнения - опорожнения, мм. | 50 |
| Толщина слоя термоизоляции, мм | 50 |
| Установленная мощность привода мешалки, кВт. | 0,75 |
| Частота вращения мешалки, об/мин. | 16 |
| Габаритные размеры, мм.:    Ширина  Наружный диаметр  Высота | 1735  1 600  2 500 |
| Масса, кг. | 900 |

Габаритные размеры и диаметры патрубков под продукт и охладитель согласовываются с Заказчиком.

Срок производства – 20 рабочих дней.

Оплата 70% - предопалата, 30% - по факту готовности оборудования.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С уважением, ООО ЗАВОД ТЕХТАНК

Тел. 8-800-200-47-73

Сайт: [http://tehtank.com](http://tehtank.com/)