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Фаршемешалка двухшнековая, реверсионная. предназначена для тщательного перемешивания теста,  мясного сырья со специями, красителями, вкусовыми добавками, другими ингредиентами и рассолами до однородного состояния при заготовлении мясных продуктов, творога с всключениями.
[bookmark: _GoBack]Рама из пищевой нержавеющей стали Aisi304, выполнена из стального профиля и служит для размещения на ней всех составных частей мешалки. Рама облицована панелями на 4-х виброопорах.
Ёмкость имеет правильную омегообразную форму сечения и служит для размещения в ней двух шнеков, и непосредственно для приема и перемешивания фарша.
Шнеки выполнены навивкой из стальной полосы и представляют собой спирали из четырех витков.
Электропривод включает в себя приводной электродвигатель, клиноременною передачу, червячный редуктор, цепную роликовую передачу и служит для передачи крутящего момента к шнекам. Электропривод реверсивный и обеспечивает вращение шнеков в двух направлениях: к центру емкости и наоборот. Вся кинематика электропривода и подшипниковые узлы закрываются специальным кожухом, который ограничивает доступ к вращающимся частям электропривода. Кожух крепится к раме винтами.
Блок управления фаршемешалкой расположен внутри рамы на шасси одной из боковых панелей и закрыт кожухом. От попадания влаги на блок управления, кожух установлен на герметизирующих прокладках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 150/200/300 литров:
· Техническая производительность не более 600 / 900 / 1200 кг/ч
· Установленная мощность 3 кВт
· Частота вращения шнеков не более 40 об/мин
· Геометрическая вместимость 150л / 200л / 300л
· Максимальная загрузка 80кг / 110кг / 160кг
· Габаритные размеры ДхШхВ - 1100/1300х700х1300 мм
· Электропитание 3х 380 В, 50 Гц.
· Масса 250-290 кг.


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.
Оплата 70% - предоплата, 30% - по факту готовности оборудования.
Доставка до Вашего адреса по тарифам Транспортной Компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске
Срок производства 20 рабочих дней
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