

**Коммерческое предложение**

**ВДП нагрев блоком подготовки воды.**

 ****

**Назначение:**

- подогрев, пастеризация молока и сливок;

-сквашивание кисломолочных продуктов;

- томление молока

-охлаждение

**Выполняемые операции**:

- нагрев продукта

- охлаждение продукта

- перемешивание продукта

 Внутренний бак выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304-2мм, дно емкости 3мм.отбортованно в радиус, панельная универсальная рубашка, блок подготовки воды, Оснащен двумя откидными крышками, либо одной сегментной, также Лопастной мешалкой с Мотор-редуктором NMRV. Теплоизоляция –вспененный пенаполиуретан.

Регулируемые ножки выполнены из нержавеющей стали AISI 430.Внешняя обшивка 430 -1.5мм.

Блок ТЭНов располагается отдельно от ВДП, подает нагретую воду в панельную рубашку, благодаря которой происходит более быстрый нагрев продукта, чем в водяной рубашке при стандартном исполнении.

**Описание процесса пастеризации**

1. Залив продукта

2. Задать температуру пастеризации.

3. После нагрева продукта включается режим поддержания заданной температуры, на дисплее указана температура продукта на данный момент.

4. Оператор отключает нагрев и включает охлаждение.

5. происходит процесс охлаждения продукта.

6. Во время охлаждения на дисплее показана температура продукта на данный момент.

7. Охлаждение проточной водой до 15˚С (до 2-4˚С ледяной водой (необходим генератор ледяной воды).

8. процесс пастеризации окончен



Гарантийный срок – 12 месяцев.

Оплата 70% / 30%

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании.

С Уважением,

ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»