

**Коммерческое предложение.**

**Сыроизготовитель 100 литров.**


**\*фото условное**

**Особенности:**

* **-** Теплоизоляция пастеризаторов – вспененный пенополиуретан **экономия эл.энергии до 50%**
* **- водяная рубашка нагрева/охлаждения**
* **- Нагрев ТЭНами.**
* **-** Внутренний бак выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали AISI 304 2мм.
* - Обшивка, регулируемые ножки - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5мм.
* - Оснащен двумя накидными крышками
* - **Увеличенный патрубок слива ДУ80** с дисковым затвором для быстрого опорожнения
* - **Мешалка типа Лира с усиленным** Мотор-редуктором NMRV.
* - Датчик температуры продукта, воды в рубашке и уровня теплоносителя.

Опции:

1. Панельная рубашка: быстрая реакция на нагрев и охлаждение продукта. Экономия электроэнергии и воды до 70%. Экономия на количестве ТЭНов.
2. Автономная система охлаждения без использования проточной воды.
3. Воздушно безкомпрессорная охладительная установка.



Чертеж условный, для понимания общего конструктива и габаритов\*

Срок изготовления оборудования – 20 рабочих дней.

Оплата – 70/30%

Гарантия – 12 месяцев

С Уважением ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

Тел. 8-800-200-47-73 (звонок по России бесплатный)