

**Коммерческое предложение: емкость для воды с подогревом** 

\*Фото условное

Емкость для питьевой воды с электронагревателем предназначена для хранения и выдачи питьевой воды в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом.

Срок изготовления – 25 дней с момента поступления предоплаты

Гарантия – 12 месяцев

Оплата договорная

Стоимость доставки по Тарифам Транспортной Компании.

С уважением,

ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

тел – **8 800 200-47-73**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование,** **ед.изм.** | **Значение для ёмкостей**  |
| Минимальное заполнение воды, л | 358 |
| Рабочая температура окружающей среды,град.С | - 55 |
| Температура воды в емкости град.С | 10-20 |
| Напряжение питания,V | 220 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Мощность, кВт | 1 |
| **Шкаф выдачи воды (3 куб.м/ч) Цена, руб. с НДС(опция)** | **45 000,00** |

Корпус внутренней емкости выполнен из пищевой нержавеющей стали AISI-304. 2мм.

Наружная обшивка - оцинкованный лист 2 мм

Лестница, 1 шт.

Люк –AISI-304. диаметр 500мм.с дыхательным патрубком.

Саморегулирующий подогревающий кабель мощностью 1 кВт.

Терморегулятор, со шкафом управления.

Емкость на санях.

С уважением,

ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»

тел – **8 800 200-47-73**