

**Автомат розлива и упаковки молочных и других жидких продуктов "Зонд-Пак" модель 22.01 производительностью до 30 пакетов в минуту**

Автомат "Зонд-Пак" модель 2201 предназначен для розлива и упаковки молока, кефира, ряженки, сметаны, майонеза и другой молочной продукции в полиэтиленовые пакеты из пищевой пленки для молочной промышленности.



* **Тип автомата** - вертикальный, однолинейный, периодического действия.
* **Производительность** - до 30 пак/мин.
* **Способ дозирования** - объемный.
* **Пределы дозирования** - 0,25; 0,5; 1.0л.
* **Упаковочный материал** - пленка полиэтиленовая для молочной промышленности 0,070-0,090х320 ТУ 6-19-353-87.
* **Привод** - пневматический.
* **Давление воздуха на входе** - 7-8 кг/кв.см.
* **Рабочее давление** - 6,5 кг/кв.см.
* **Расход воздуха** - 60 куб.м/ч.
* **Электропитание** - 220 В; 50Гц; 0,8 кВт.
* **Габариты:**Высота - 2400 (без бака - 2000) мм.
По фронту - 900 мм.
Глубина - 1320 (без рулонодержателя - 690) мм.
* **Масса** - 400 кг.
* **Обслуживающий персонал** - 1 человек.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Оплата: 70% предоплата, 30% по факту готовности оборудования к отгрузке.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С Уважением, **ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»**

**Тел. 8-800-200-47-73**