**Гидроциклонный аппарат.**

**Коммерческое предложение.**

Гидроциклонный аппарат предназначен для осветления сусла.

Прокипяченное в заторно-сусловарочном аппарате сусло перекачивают в гидроциклонный аппарат (ГЦА) на осветление.

Поступление сусла в ГЦА выполняется по касательной, поток закручивается под напором насоса, что приводит к интенсивному оседанию белковых и хмелевых взвесей и собиранию их в плотную горку на дне аппарата.

Гидроциклонный аппарат является частью варочного порядка. Он позволяет существенно осветлить сусло, полученное в процессе затирания солода и последующего кипячения смеси с добавлением хмеля в заторно-сусловарочном аппарате.

Гидроциклонные аппараты полностью изготавливаются из пищевой нержавеющей стали AISI 304, что способствует сохранению неповторимого вкуса и высокого качества приготавливаемого напитка.

Достоинством гидроциклонного аппарата является стерильность процесса, так как в него поступает горячее сусло и выходит из него с температурой около 90 град С.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Оплата: 70% предоплата, 30% по факту готовности оборудования к отгрузке.

Доставка до Вашего адреса по тарифам транспортной компании, либо самовывоз со склада в городе Ижевске.

С Уважением, **ООО «ЗАВОД ТЕХТАНК»**

**Тел. 8-800-200-47-73**